بسته عملی آموزش MOSFET برای LCENJ

ترتیب پیشنهادی اجرا:
1) ابتدا مدار NMOS را با بار 12V کم‌خطر و محدودکننده جریان ببندید.
2) بدون اتصال بار، VGS را در حالت GPIO صفر و یک اندازه بگیرید.
3) بار را وصل کنید و VDS، جریان و دما را ثبت کنید.
4) پروژه PWM را اجرا و Dutyهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد را بررسی کنید.
5) سپس مدار PMOS را با منبع 5V اجرا کنید و منطق معکوس آن را اندازه بگیرید.
6) دیتاشیت را هم‌زمان با هر تصمیم طراحی بخوانید؛ نه به صورت جدا و حفظی.

هشدار:
- برای نخستین تست از منبع آزمایشگاهی با محدودکننده جریان استفاده کنید.
- بار القایی بدون دیود هرزگرد وصل نشود.
- AO3401A در مثال 5V استفاده شده است؛ کشیدن Gate آن از Source=12V تا زمین، VGS را به حد مطلق -12V می‌رساند و حاشیه ایمن ندارد.
