فهرست قطعات آزمایش NMOS:
- ESP32 یا ESP32-S3
- AO3400A روی برد تبدیل SOT-23 یا PCB آزمایش
- نوار LED 12V یا بار مقاومتی 12V با جریان حداکثر حدود 1A برای شروع
- منبع 12V دارای محدودکننده جریان
- مقاومت 220 اهم برای Gate
- مقاومت 100 کیلو اهم Gate-to-Source
- مولتی‌متر
- برای موتور/پمپ/رله: دیود هرزگرد متناسب با جریان بار

فهرست قطعات آزمایش PMOS:
- AO3401A روی برد تبدیل SOT-23 یا PCB آزمایش
- ترانزیستور NPN مانند BC817 یا 2N3904
- مقاومت 4.7 کیلو اهم بیس
- مقاومت 1 کیلو اهم بین کلکتور و Gate
- مقاومت 100 کیلو اهم Gate-to-Source
- بار 5V کم‌خطر مانند ماژول، فن کوچک یا مقاومت توان
- منبع 5V دارای محدودکننده جریان
